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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน 31 สาย  ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน                    31 สาย  ตำบลตลิ่งชัน ดังนี้
1. ถนนสายสี่แยกปากเจา – เขาดิน หมู่ที่ 8,3,7,6,9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 8,000 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 650 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
2. ถนนสายปลักผึ้ง – บ้านนายจ้อง หมู่ที่ 1 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
3. ถนนสายชะอม – เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,423 เมตร   ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
4. ถนนสายชะอม – ปลักผึ้ง หมู่ที่ 1 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,665 เมตร     ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
5. ถนนสายนางเขียว – นาเพรง หมู่ที่ 1 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 175 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
6. ถนนสายชะเมา – นาเพรง หมู่ที่ 2 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,454 เมตร    ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 230 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
7. ถนนสายปลักปลา – นาเพรง หมู่ที่ 2 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,758 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 255 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
8. ถนนสายไสใหเทียม หมู่ที่ 2 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ซ่อมแซม   โดยใช้หินผุ จำนวน 85 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
9. ถนนสายจันนา – น้ำยาว หมู่ที่ 2,3 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,218 เมตร   ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 115 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
10. ถนนสายน้ำยาว – ไสสงบ หมู่ที่ 3 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 3,230 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
11. ถนนสายกำโหม – บ้านนายขำ หมู่ที่ 3 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,780 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
12. ถนนสายกำโหม – บ้านนายสุมล หมู่ที่ 3 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 195 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
13. ถนนสายสามแยกต้นปราง – บ้านนายนุกูล หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร   ยาว 1,868 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 175 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
14. ถนนสายตลาดเสาร์ – นาหวด หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,772 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
15. ถนนสายบ้านนายขุ้ย – บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,470    เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 230 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
16. ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์ – ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
17. ถนนสายนาท้อน – เขาดิน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,048 เมตร   ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 190 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
18. ถนนสายสี่แยกอดุลย์ – บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,101 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
19. ถนนสายสะพานสูง – บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,150 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 105 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
20. ถนนสายสี่แยกนายดา – บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 997 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 95 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
21. ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์ – บ้านนายชาลี หมู่ที่ 6 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว  2,000 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 185 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
22. ถนนสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 185 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
23. ถนนสายสามแยกหมอแก้ว – น้ำตกเทพชนะ หมู่ที่ 7 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 175 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อม    เกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
24. ถนนสายนางเหี้ยง – นายพยอม หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,154 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 105 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
25. ถนนสายนายพะยอม – ห้วยด้วน หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,670 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 155 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
26. ถนนสายหลังวัดปากเจา หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
27. ถนนสายสามแยกวิชิต – ศาลาฤาษี หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 185 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
28. ถนนสายนมโปร๊ะ – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,617 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
29. ถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด – สะพานบ้านนายขิน หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,044 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
30. ถนนสายเขาวัด – ถ้ำดิน หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,720 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย
31. ถนนสายสี่แยกนายอดุลย์ – หลังถ้ำ หมู่ที่ 9 สภาพเดิมเป็นถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,401 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินผุ จำนวน 130 ลูกบาศก์เมตร ถมหลุมบ่อและส่วนที่ชำรุดพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

โดยราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 865,500.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
               1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
                    ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
        3.   ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างต้องยอมรับคำชี้แจงเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 4.   มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างในครั้งนั้น 
               5.   ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา
               
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. 

ณ สถานที่ก่อสร้างฯ และกำหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 
               
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป                                                                             
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,500 บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตลิ่งชัน ส่วนการคลัง ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน WWW. THALINGCHAN. GO.TH 
ประกาศ    ณ    วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553
(ลงชื่อ)           

(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)
นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

















