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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)   โครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน  7  โครงการ, โครงการบุกเบิกถนน จำนวน  1  โครงการ และโครงการก่อสร้างฝาย จำนวน  1  โครงการ
ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

………………………………………………………………………
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)   โครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน  7  โครงการ, โครงการบุกเบิกถนน จำนวน  1  โครงการ และโครงการก่อสร้างฝาย จำนวน  1  โครงการ  ตำบลตลิ่งชัน   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตามรายการดังนี้  

            1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม – ปลักผึ้ง  หมู่ที่  1    ช่วง ก.ม.ที่ 2 + 300  ถึง ก.ม. ที่ 2 + 520  ระยะทางยาว 220  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  880  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 220  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  33  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   419,000.-  บาท    (-สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)   

            2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใสไหเทียม  หมู่ที่  2    ช่วง ก.ม.ที่ 0 + 630  ถึง ก.ม. ที่ 0 + 900  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวม   ไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำยาว – ไสสงบ  หมู่ที่  3    ช่วง ก.ม.ที่ 0 + 865    ถึง ก.ม. ที่ 1 + 135  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวม   ไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ – ตลาดพุธ  หมู่ที่ 5    ช่วง ก.ม.ที่   0 + 678    ถึง ก.ม. ที่ 0 + 948  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ       และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
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5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท้อน – เขาดิน   หมู่ที่ 6    ช่วง ก.ม.ที่   1 + 625    ถึง ก.ม. ที่ 1 + 895  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์   หมู่ที่ 7    ช่วง ก.ม.ที่   0 + 480    ถึง ก.ม. ที่ 0 + 750  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนมโปร๊ะ – หน้าถ้ำ   หมู่ที่ 9    ช่วง ก.ม.ที่   2 + 347    ถึง ก.ม. ที่ 2 + 617  ระยะทางยาว 270  เมตร  กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,080  ตารางเมตร  ใช้หินผุถมไหล่ทางทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  ยาว 270  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ใช้หินผุรวมไม่น้อยกว่า  40.5  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย
ราคากลาง  ตั้งไว้   514,000.-บาท     (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   
8.  โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเชย – นาหวด  หมู่ที่  4    โดยบุกเบิกให้ได้ถนน  ขนาดกว้าง 6  เมตร  ระยะทางยาว 1,300  เมตร  ใช้ดินลูกรังถมผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ระยะทางยาว  1,300  เมตร  ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 780  ลูกบาศก์เมตร  และปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  และวางท่อระบายน้ำ  คสล. มอก.  ชั้น 3  ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร   จำนวน  2  จุด  จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ 2  แถว ๆ ละ  7  ท่อน  รวมใช้ท่อ  14  ท่อน  จุดที่  2  วางท่อระบายน้ำ 7  ท่อน  วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.    ชั้น 3  ขนาด Ø 0.80 x 1.00  เมตร  จำนวน  2  จุด ๆละ 7  ท่อน  รวมใช้ท่อ  14  ท่อน  และวางท่อระบายน้ำ  คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  2  จุด ๆละ 7 ท่อน  รวมใช้ท่อ  14  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ราคากลาง  ตั้งไว้   446,000.-บาท     (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)   
9.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขนุนปาน  หมู่ที่  8  ขนาดกว้าง 14.00  เมตร  สันฝายสูง  2  เมตร  ผนังข้างสูง  3.50 เมตร  พร้อมสะพานคนข้ามตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น  มข. 2527  และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย  
ราคากลาง  ตั้งไว้   540,000.-บาท     (-ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)   
/  ผู้มีสิทธิเสนอราคา...
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 

5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชันและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
           6.   มีผลงานประเภทเดียวกัน   ดังนี้  

-  โครงการที่  1   

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  209,500    บาท   

-  โครงการที่  2 – 7   
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  257,000    บาท 

-  โครงการที่  8   

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  223,000    บาท
-  โครงการที่  9   

ในวงเงินไม่น้อยกว่า  270,000    บาท
                         และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น   ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ  
                          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่      29  พฤษภาคม   2555         ระหว่างเวลา   09.00 น. ถึงเวลา 12.00  น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  29  พฤษภาคม  2555 เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน  โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันไม่ได้   


  การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศฉบับนี้เป็นการประกวดราคาจ้างแบบปิดราคา   ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด    โดยราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้   จะเริ่มที่วงเงินงบประมาณ    และผู้เสนอราคาจะต้องถูกยึดหลักประกันซองในกรณี   ดังต่อไปนี้  


 1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่  log   in   เข้าสู่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



 2. ผู้เสนอราคา  log   in   แล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา  หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด   โดยเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาที่เริ่มต้นการประมูล


 3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้าย


 4. ผู้ชนะการประมูลไม่มาทำสัญญา

     
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  11  มิถุนายน  2555                     ระหว่างเวลา  10.00  น.  ถึง  11.30  น.   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / จ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอท่าศาลา  (ห้องท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา)   และกำหนดเสนอราคา  ในวันที่  15   มิถุนายน   2555       เวลา  10.00   น.  เป็นต้นไป   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
/  ผู้สนใจติดต่อ...
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,500  บาท  ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช      ระหว่างวันที่    23พฤษภาคม   2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2555    และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  www.thalingchan.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ    ณ    วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555





         (นายชัยวุฒิ   แก้วอย่างดี)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน















