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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน  30  สาย  ในเขตตำบลตลิ่งชัน  
อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------

               
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  จำนวน  30  สาย  ในเขตตำบลตลิ่งชัน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนสายปลักผึ้ง – นายจ้อง  หมู่ที่  1   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 140 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร  โดยใช้หินคลุกจำนวน  70  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  
ราคากลาง  25,800  บาท  (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. ถนนสายชะอม – เจ็ดหลุม  หมู่ที่  1   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 160 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร  โดยใช้หินคลุกจำนวน  80  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  29,500  บาท  (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ถนนสายนางเขียว – นาเพรง  หมู่ที่  1   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  75  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  27,600  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

4. ถนนสายชะเมา – นาเพรง  หมู่ที่  2   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 110 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  55  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  20,200  บาท  (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

5. ถนนสายปลักปลา – นาเพรง  หมู่ที่  2   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  14,700  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

6. ถนนสายไสไหเทียม  หมู่ที่  2   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  14,700  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
7. ถนนสายจันนา – น้ำยาว  หมู่ที่  2,3   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  75  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  27,600  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
8. ถนนสายน้ำยาว – ไสสงบ  หมู่ที่  3   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 270 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  135  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  49,800  บาท  (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
/  9.  ถนนสายกำโหม...

9. ถนนสายกำโหม – นายสุมล  หมู่ที่  3   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 180 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  90  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  33,200  บาท  (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
10.  ถนนสายสามแยกต้นปราง – บ้านนายนุกูล  หมู่ที่  4   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 90 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  45  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  16,600  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
11. ถนนสายบ้านนายขุ้ย – บ้านนายเชย  หมู่ที่  4   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 130 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  65  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  23,900  บาท  (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
12. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่  5   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 100 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  18,400  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
13. ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์ – ตลาดพุธ  หมู่ที่  5,6   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 120 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  22,100  บาท  (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
14. ถนนสายนาท้อน – เขาดิน  หมู่ที่  6   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 210 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  105  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  38,700  บาท  (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
15. ถนนสายสี่แยกอดุลย์ – บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 120 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  22,100  บาท  (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
16. ถนนสายสะพานสูง – บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 100 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  18,400  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
17. ถนนสายนายเสิน – สะพานสูง  หมู่ที่  6   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 60 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  30  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  11,000  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
18. ถนนสายสี่แยกนายดา – บ้านนายสถิน  หมู่ที่  6,7   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 90 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  45  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  16,600  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
/ 19.  ถนนสายปากเจา...

19. ถนนสายปากเจา – เขาดิน  หมู่ที่  6,7,9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 130 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  65  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  23,900  บาท  (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
20. ถนนสายสี่แยกนาท้อน – บ้านนายสมบูรณ์  หมู่ที่  7   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 100 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  50  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  18,400  บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
21. ถนนสายสามแยกหมอแก้ว – น้ำตกเทพชนะ  หมู่ที่  7   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  14,700  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
22. ถนนสายนางเหี้ยง – นายพยอม  หมู่ที่  8   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  14,700  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
23. ถนนสายนายพยอม – ห้วยด้วน  หมู่ที่  8   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 80 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  40  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  14,700  บาท  (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
24. ถนนสายหลังวัดปากเจา  หมู่ที่  8   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  75  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  27,600  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
25. ถนนสายสามแยกวิชิต – ศาลาฤาษี  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 140 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  70  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  25,800  บาท  (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
26. ถนนสายนมโปร๊ะ – หน้าถ้ำ  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 180 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  90  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  33,200  บาท  (สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
27. ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด – สะพานนายขิน  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 90 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  45  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  16,600  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
28. ถนนสายเขาวัด – ถ้ำดิน  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 140 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  70  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  25,800  บาท  (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
/29.ถนนสายสี่แยก...
29. ถนนสายสี่แยกนายอดุลย์ – หลังถ้ำ  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 120 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  60  ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  22,100  บาท  (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
30. ถนนสายบ้านนายประเสริฐ – บ้านนายหีด  หมู่ที่  9   โดยดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย  กว้างเฉลี่ย  5  เมตร  ยาวเฉลี่ย 170 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.10  เมตร   โดยใช้หินคลุกจำนวน  85 ลูกบาศก์เมตร  ถมหลุมบ่อ  พร้อมเกรดปรับแต่งล้มกองวัสดุ  

ราคากลาง  31,300  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

และพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด  จำนวน  1  ป้าย


โดยราคากลางรวมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 699,700.- บาท (-หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)


ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาเสนอราคาไปตามนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
              1.    เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
                     ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
         3.    ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างต้องยอมรับคำชี้แจงเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
    4.    มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่จะจ้างในครั้งนั้น 
              5.    ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา
               
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน  2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. 

ณ สถานที่ก่อสร้างฯ และกำหนดรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  8  มิถุนายน 2555  เวลา 11.00 น เป็นต้นไป 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28  พฤษภาคม  2555  ถึงวันที่  8  มิถุนายน  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยถือวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง  
                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  11  มิถุนายน  2555   ระหว่างเวลา  08.30  น. – 16.30 น.    ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา)
                     กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12  มิถุนายน  2555    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป     ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา)
/  ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ชุดละ 2,000 บาท   ได้  ณ   ส่วนการคลัง      องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  ระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม  2555  ถึงวันที่ 11  มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537-5218 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน WWW. THALINGCHAN. GO.TH 
ประกาศ    ณ    วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555
(ลงชื่อ)           

(นายชัยวุฒิ  แก้วอย่างดี)

นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
















